Руководителям юридических

лиц и индивидуальным предпринимателям,

осуществляющим поставку

товаров (работ, услуг) на территории

Луганской Народной Республики

ЗАПРОС № 151 от 18.10.2024г.

о предоставлении ценовой информации

# Администрация городского округа муниципальное образование городской округ город Красный Луч Луганской Народной Республики (Заказчик) в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2022 года № 2559 «О мерах по обеспечению режима военного положения и об особенностях планирования и осуществления закупок для обеспечения государственных нужд Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и муниципальных нужд образований, находящихся на их территориях, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2023 года № 2039 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2022 года № 2559» просит предоставить ценовую информацию по данному запросу в соответствии с описанием объекта закупки по коду ОКПД2: 43.39 – [Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие](https://snab.kontur.ru/classifiers/okpd2/43.39?text=43.39) (более подробная информация о предмете закупки представлена в приложении №1 к настоящему запросу).

В цену предложения должны быть включены все расходы, связанные с выполнением обязательств, расходы на страхование, уплату налогов и другие

обязательные платежи. При подготовке ценовых предложений рекомендуем использовать форму ответа, о предоставлении ценовой информации, изложенную в приложении № 2 к настоящему запросу.

При подготовке ценового предложения необходимо учитывать информацию, представленную в приложении № 1 к настоящему запросу, а так же следующие условия планируемой закупки:

- предполагаемый срок проведения закупки (заключение контракта): октябрь 2024 г.;

- порядок оплаты: по факту оказания услуг в соответствии с актами оказанных услуг по Контракту в срок 10 рабочих дней с момента подписания;

*-* размер обеспечения исполнения контракта: не требуется;

- информация о дополнительных требованиях к поставщику (исполнителю, подрядчику): Исполнитель принимает на себя обязательства выполнить услуги собственными силами с использованием собственных материально-технических ресурсов.

Исполнитель обязан при выполнении услуг обеспечить надлежащее качество, неукоснительное соблюдение всех требований действующего законодательства, относящихся к выполнению услуг, в том числе нормативно-технических документов, действующих на территории Луганской Народной Республики. Исполнитель обязан иметь соответствующую лицензию (специальное разрешение), необходимую для предоставления данного вида услуг.

Прошу Вас подготовить ценовое предложение таким образом, что бы оно содержало цену единицы товара (работы, услуги) и общую цену контракта, которую Вы готовы предложить на условиях, указанных в запросе, а так же срок действия цены и расчет такой цены.

Ценовые предложения прошу представить до 23 октября 2024г. включительно по адресу (294520, Луганская Народная Республика, город Красный Луч, ул. Коммунистическая, 33, Администрация городского округа муниципальное образование городской округ город Красный Луч Луганской Народной Республики) или на адрес электронной почты ([krasnluch@aglnr.org](mailto:krasnluch@aglnr.org), otd.zakupok@krasnyluch.su).

Вместе с тем просим предоставить копии следующих документов:

- устава или Положения (при наличии),

- свидетельство плательщика НДС,

- специального разрешения, лицензий (при наличии).

Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения никаких обязанностей у заказчика.

Приложение: 1. Описание объекта закупки, условия исполнения контракта

на 6 л. в 1 экз.;

2. Рекомендуемая форма ценового предложения на 1 л. в 1 экз.

Приложение № 1 к запросу

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Описание объекта закупки, условия исполнения контракта

Таблица №1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование товара, работы, услуги по КТРУ** | **Код позиции** | **Характеристики товара, работы, услуги** | | | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| **Наименование** | **Значение** | **Единица измерения** |
| Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие, не включенные в другие группировки | 43.39.19.190 | Оказание услуг по текущему ремонту служебных помещений здания Администрации городского округа муниципальное образование городской округ город Красный Луч Луганской Народной Республики, расположенного по адресу: г. Красный Луч, ул. Коммунистическая, 33 | | | Условная  единица | 1 |

Под условной единицей понимается весь объем услуг, работ, предусмотренный в описании объекта закупки.

**Требования к условиям исполнения контракта:**

1. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Здание Администрации городского округа муниципальное образование городской округ город Красный Луч Луганской Народной Республики, расположенное по адресу: г. Красный Луч, ул. Коммунистическая, 33.

2. Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: до 10 декабря 2024 г., допускается досрочное оказание услуг.

3. Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Оказание услуг с использованием расходных материалов Исполнителя. Перед началом оказания услуг производится точный замер в здании Администрации городского округа муниципальное образование городской округ город Красный Луч Луганской Народной Республики, расположенном по адресу: г. Красный Луч, ул. Коммунистическая, 33.

4. Виды оказываемых услуг: согласно Техническому заданию, Ведомости объемов работ (приложение к техническому заданию).

5. Передача технических и иных документов при поставке товара, выполнении работ, оказании услуг: по факту оказания услуг.

6. Безопасность товара, работ, услуг: Сотрудники Исполнителя при оказании услуг на территории Заказчика должны соблюдать установленные законодательством требования охраны труда и техники безопасности, пожарной безопасности.

При оказании услуг обеспечить полную безопасность для физических лиц и сохранность имущества на Объектах.

Сотрудники Исполнителя должны быть обучены правилам техники безопасности, пожарной безопасности.

Исполнитель, оказывающий услуги по текущему ремонту служебных помещений здания Администрации городского округа муниципальное образование городской округ город Красный Луч Луганской Народной Республики, расположенного по адресу: г. Красный Луч, ул. Коммунистическая, 33 обязан своими силами и средствами убрать образовавшиеся мусор, строительные отходы не позднее суток после окончания оказания услуг.

7. Порядок подачи и приемки товара, работ, услуг: в соответствии с актами оказанных услуг.

8. Порядок и форма оплаты: оплата производится по факту оказания услуг в соответствии с актом оказанных услуг по Контракту в срок 10 рабочих дней с момента подписания.

9. Предложение по объему гарантии качества товара, работ, услуг:

Исполнитель должен обеспечить качество оказываемых услуг. Срок гарантии качества на оказанные услуги (результат работ) составляет 3 года за исключением случаев преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц.

При этом началом срока действия гарантийных обязательств подрядчика считается дата подписания Заказчиком документа о приемке оказанных услуг.

Исполнитель обязан за свой счет устранить недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, вне зависимости от того, могло быть это обнаружено при приемке результата оказанных услуг или нет.

Оказанные услуги должны соответствовать требованиям, установленным правилами, государственными стандартами, техническими регламентами, другими нормативными правовыми документами Российской Федерации, регламентирующими выполнение такого вида оказания услуг.

10. Обеспечение исполнения контракта: не требуется.

1. Банковское сопровождение контракта: не требуется.

**Приложение 1 к техническому заданию**

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ**

по объекту «Оказание услуг по текущему ремонту служебных помещений здания Администрации городского округа муниципальное образование городской округ город Красный Луч Луганской Народной Республики расположенного по адресу: г. Красный Луч, ул. Коммунистическая, 33»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ед.измерения | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | **Служебное помещение №1 (санузел 1)** |  |  |
| **Раздел 1. Демонтаж** | |  |  |
| 1 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 | 0,116 |
| 2 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 | 0,2422 |
| 3 | Демонтаж: светильников с лампами накаливания | 100 шт | 0,04 |
| 4 | Демонтаж: умывальников и раковин | 100 шт | 0,01 |
| 5 | Демонтаж: унитазов и писсуаров | 100 шт | 0,02 |
| 6 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок(1860х1860) | 100 м2 | 0,0346 |
| 7 | Снятие подоконных досок: деревянных | 100 м2 | 0,01 |
| 8 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м | 0,02 |
| 9 | Разборка плинтусов | 100 м | 0,174 |
| 10 | Демонтаж: выключателей, розеток | 100 шт | 0,02 |
| 11 | Очистка вручную поверхности стен простых от окраски | 100 м2 | 0,2127 |
| 12 | Демонтаж пожарного гидранта | т | 0,005 |
| 13 | Разборка кирпичных перегородок | м3 | 1,82 |
| **Раздел 2. Монтаж** | |  |  |
| 14 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых | 100 м2 | 0,0346 |
| 15 | Пена для изоляции № 4 (для изоляции 63-110 мм) | шт | 2 |
| 16 | Блок оконный из ПВХ-профилей с листовым стеклом и стеклопакетом двустворный площадью 3,46 м2 | м2 | 3,46 |
| 17 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 м | 0,02 |
| 18 | Доски подоконные из ПВХ, ширина 500 мм | м | 2 |
| 19 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,014 |
| 20 | Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный с клювовой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь до 1,5 м2 | м2 | 1,4 |
| 21 | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным | 10 компл | 0,2 |
| 22 | Унитаз-компакт | компл | 2 |
| 23 | Установка раковин | 10 компл | 0,1 |
| 24 | Раковина | шт | 1 |
| 25 | Установка смесителей | 10 шт | 0,1 |
| 26 | Смесители для умывальников с поворотным корпусом. | компл | 1 |
| 27 | Кладка шкафа под раковину | м3 | 0,26 |
| 28 | Кирпич керамический лицевой, размер 250х120х65 мм, марка 300 | 1000 шт | 0,0988 |
| 29 | Раствор кладочный, цементно-известковый, М200 | м3 | 0,0624 |
| 30 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м2 | 0,132 |
| 31 | Плитка керамическая глазурованная для полов , толщина 13 мм | м2 | 13,464 |
| 32 | Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плинтусными плитками: в административных зданиях по кирпичу и бетону | 100 м2 | 0,2422 |
| 33 | Плитки керамические глазурованные белые карнизные, прямые | м | 11,1412 |
| 34 | Плитки керамические глазурованные белые, плинтусные, высота 80 мм | м | 11,1412 |
| 35 | Плитки глазурованные, гладкие, белые | м2 | 22,5246 |
| 36 | Затирка швов между плитками ранее облицованных поверхностей с применением сухой смеси | 100 м2 | 0,37 |
| 37 | Сухая смесь на основе высокоактивного портландцемента и кварцевых заполнителей для устройства высокопрочного покрытия цвет светло-серый | кг | 10 |
| 38 | Установка люков | шт | 2 |
| 39 | Люки герметические | шт | 2 |
| 40 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 | 0,2127 |
| 41 | Грунтовка: акриловая глубокого проникновения | т | 0,004254 |
| 42 | Краска двухкомпонентная на основе акриловой смолы | т | 0,006381 |
| 43 | Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 0,126 |
| 44 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт | 0,02 |
| 45 | Установка светильников в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, светодиодный | 100 шт | 0,02 |
| 46 | Светильник встраиваемый растровый | шт | 2 |
| 47 | Зеркало декоративное фигурное с деталями крепления | м2 | 0,36 |
| 48 | Установка: гидрантов пожарных | шт | 1 |
| 49 | Устройство сантехнических перегородок: (стандартные туалетные кабины) на каркасе из алюминиевого профиля | 100 м2 | 0,084 |
| 50 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 | 0,006 |
| 51 | Отлив оцинкованный,300х2000 | м2 | 0,6 |
| 52 | Облицовка откосов гипсокартонными листами | 100 м2 | 0,0224 |
| 53 | Листы гипсокартонные: влагостойкие, ГИПРОК, толщиной 13 мм | м2 | 2,352 |
| 54 | Монтаж водонагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом: до 50 л | шт | 1 |
| 55 | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11 номинальный наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 3,0 мм | м | 1,5 |
| 56 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 70 мм2 | 100 шт | 0,03 |
| 57 | Водонагреватель электрический накопительный,ёмкостью 15 л | шт | 1 |
| 58 | Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, ТУ 3521-009-05755714-98,: ВВГнг 3х2,5 мм2 | 1000 м | 0,02 |
| 59 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 250 А | шт | 1 |
| 60 | Розетка штепсельная: неутопленного типа | 100 шт | 0,01 |
| 61 | Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д. | 10 шт | 0,1 |
| 62 | Электрический сушитель для рук | шт | 1 |
| **Раздел 3. Водоснабжение** | |  |  |
| 63 | Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,2 т | шт | 1 |
| 64 | Насосная станция | компл | 1 |
| 65 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм | 100 м | 0,4 |
| 66 | Фасонные и соединительные части | шт | 60 |
| 67 | Хомуты с быстродействующим замком для крепления труб размером 20-24 мм | шт | 5 |
| 68 | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм | м | 41 |
| 69 | Разработка грунта вручную : до 2 м, группа грунтов 3 | 100 м3 | 0,35 |
| **Раздел 4. Мусор** | |  |  |
| 70 | Затаривание строительного мусора в мешки | т | 5,43194 |
|  | **Служебное помещение №2 (санузел 2)** |  |  |
| **Раздел 1. Демонтаж** | |  |  |
| 1 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 | 0,116 |
| 2 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 | 0,2422 |
| 3 | Демонтаж: светильников с лампами накаливания | 100 шт | 0,04 |
| 4 | Демонтаж: умывальников и раковин | 100 шт | 0,01 |
| 5 | Демонтаж: унитазов и писсуаров | 100 шт | 0,02 |
| 6 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок(1860х1860) | 100 м2 | 0,0346 |
| 7 | Снятие подоконных досок: деревянных | 100 м2 | 0,01 |
| 8 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м | 0,02 |
| 9 | Разборка плинтусов | 100 м | 0,174 |
| 10 | Демонтаж: выключателей, розеток | 100 шт | 0,02 |
| 11 | Очистка вручную поверхности стен простых от окраски | 100 м2 | 0,2127 |
| 12 | Демонтаж пожарного гидранта | т | 0,005 |
| 13 | Разборка кирпичных перегородок | м3 | 1,82 |
| **Раздел 2. Монтаж** | |  |  |
| 14 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых | 100 м2 | 0,0346 |
| 15 | Пена для изоляции № 4 (для изоляции 63-110 мм) | шт | 2 |
| 16 | Блок оконный из ПВХ-профилей с листовым стеклом и стеклопакетом двустворный площадью 3,46 м2 | м2 | 3,46 |
| 17 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 м | 0,02 |
| 18 | Доски подоконные из ПВХ, ширина 500 мм | м | 2 |
| 19 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,014 |
| 20 | Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный с клювовой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь до 1,5 м2 | м2 | 1,4 |
| 21 | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным | 10 компл | 0,2 |
| 22 | Унитаз-компакт | компл | 2 |
| 23 | Установка раковин | 10 компл | 0,1 |
| 24 | Раковина | шт | 1 |
| 25 | Установка смесителей | 10 шт | 0,1 |
| 26 | Смесители для умывальников с поворотным корпусом. | компл | 1 |
| 27 | Кладка шкафа под раковину | м3 | 0,26 |
| 28 | Кирпич керамический лицевой, размер 250х120х65 мм, марка 300 | 1000 шт | 0,0988 |
| 29 | Раствор кладочный, цементно-известковый, М200 | м3 | 0,0624 |
| 30 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м2 | 0,132 |
| 31 | Плитка керамическая глазурованная для полов , толщина 13 мм | м2 | 13,464 |
| 32 | Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плинтусными плитками: в административных зданиях по кирпичу и бетону | 100 м2 | 0,2422 |
| 33 | Плитки керамические глазурованные белые карнизные, прямые | м | 11,1412 |
| 34 | Плитки керамические глазурованные белые, плинтусные, высота 80 мм | м | 11,1412 |
| 35 | Плитки глазурованные, гладкие, белые | м2 | 22,5246 |
| 36 | Затирка швов между плитками ранее облицованных поверхностей с применением сухой смеси | 100 м2 | 0,37 |
| 37 | Сухая смесь на основе высокоактивного портландцемента и кварцевых заполнителей для устройства высокопрочного покрытия цвет светло-серый | кг | 10 |
| 38 | Установка люков | шт | 2 |
| 39 | Люки герметические | шт | 2 |
| 40 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 | 0,2127 |
| 41 | Грунтовка: акриловая глубокого проникновения | т | 0,004254 |
| 42 | Краска двухкомпонентная на основе акриловой смолы | т | 0,006381 |
| 43 | Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 0,126 |
| 44 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт | 0,02 |
| 45 | Установка светильников в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, светодиодный | 100 шт | 0,02 |
| 46 | Светильник встраиваемый растровый | шт | 2 |
| 47 | Зеркало декоративное фигурное с деталями крепления | м2 | 0,36 |
| 48 | Установка: гидрантов пожарных | шт | 1 |
| 49 | Устройство сантехнических перегородок: (стандартные туалетные кабины) на каркасе из алюминиевого профиля | 100 м2 | 0,084 |
| 50 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 | 0,006 |
| 51 | Отлив оцинкованный,300х2000 | м2 | 0,6 |
| 52 | Облицовка откосов гипсокартонными листами | 100 м2 | 0,0224 |
| 53 | Листы гипсокартонные: влагостойкие, ГИПРОК, толщиной 13 мм | м2 | 2,352 |
| 54 | Монтаж водонагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом: до 50 л | шт | 1 |
| 55 | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11 номинальный наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 3,0 мм | м | 1,5 |
| 56 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 70 мм2 | 100 шт | 0,03 |
| 57 | Водонагреватель электрический накопительный,ёмкостью 15 л | шт | 1 |
| 58 | Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, ТУ 3521-009-05755714-98,: ВВГнг 3х2,5 мм2 | 1000 м | 0,02 |
| 59 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 250 А | шт | 1 |
| 60 | Розетка штепсельная: неутопленного типа | 100 шт | 0,01 |
| 61 | Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д. | 10 шт | 0,1 |
| 62 | Электрический сушитель для рук | шт | 1 |
| **Раздел 3. Мусор** | |  |  |
| 63 | Затаривание строительного мусора в мешки | т | 5,43194 |
|  | **Комната приема** |  |  |
| 1 | Устройство тонировки стеклянных поверхностей пленкой солнцезащитной | м2 | 10,12 |
| 2 | Пленка тонировочная солнцезащитная | м2 | 11,638 |
| 3 | Подготовка поверхностей стен под окраску или оклейку обоями | 100 м2 | 0,3 |
| 4 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 | 0,3 |
| 5 | Грунтовка: акриловая глубокого проникновения | т | 0,006 |
| 6 | Краска двухкомпонентная на основе акриловой смолы | т | 0,009 |
| 7 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон: глухих | 100 м2 | 0,03 |
| 8 | Листы гипсокартонные: влагостойкие, ГИПРОК, толщиной 13 мм | м2 | 6,3 |
| 9 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 | 0,014 |
| 10 | Краска для внутренних работ , бежевая, светло-бежевая | кг | 2,25 |
| 11 | Установка решеток радиаторов площадью в свету: до 1,5 м2 | шт | 1 |
| 12 | Решетки вентиляционные для радиатора отопления, металлические | шт | 1 |
| 13 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м | 0,062 |

Приложение № 2 к запросу

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Рекомендуемая форма ценового предложения**

|  |  |
| --- | --- |
| На бланке организации, в которую был направлен запрос (наименование, адрес, телефон, реквизиты, заполняется Поставщиком) | Кому: Администрации города Красный Луч Луганской Народной Республики  294520, Луганская Народная Республика, город Красный Луч, ул. Коммунистическая, 33  [krasnluch@aglnr.org](mailto:krasnluch@aglnr.org),  otd.zakupok@krasnyluch.su |

В ответ на Ваш запрос от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(наименование организации, заполняется Поставщиком)

направляет ценовое предложение на оказание услуг по текущему ремонту служебных помещений здания Администрации городского округа муниципальное образование городской округ город Красный Луч Луганской Народной Республики, расположенного по адресу: г. Красный Луч, ул. Коммунистическая, 33.

**Расчет ценового предложения**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование поставляемых товаров, оказываемых услуг, выполняемых работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена,  без учета НДС, руб. | Ставка НДС,  % | Цена, с НДС, руб. |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |

Общая цена контракта, включая НДС \_\_ % (НДС не уплачивается)\_\_\_\_ рублей.

Срок  действия ценового предложения:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указать  срок  действия ценового предложения, заполняется Поставщиком).

|  |  |
| --- | --- |
| Руководитель (подпись) | Ф.И.О. |
| м.п. |  |
| Дата: |  |